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REGULAMIN PRACOWNI SZYCIA W ASP GDAŃSKU

Regulamin dotyczy studentów odbywających zajęcia w pracowni
1. PODSTAWA PRAWNA:
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. 2018 poz. 2090).
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. /Dz.U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm./.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. /tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139/.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników

chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki /Dz. U. z 2005 r. Nr 81 poz.716 z późn. zm./.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne /Dz.U. z 2005 r. Nr 157 poz. 1318/.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719/.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy /Dz.U. z 2018 r. poz. 1286/.

2. WYMAGANIA PORZĄDKOWE

1. Uczestnicy przebywają w pracowni wyłącznie w obecności prowadzącego zajęcia.

2. Miejsce zajmowane przez uczestnika w pracowni wskazuje prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia może nakazać uczestnikowi zmianę miejsca.

3. Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie ubranie (bez zwisających elementów, buty lekkie, przystosowane do warunków szwalni).

4. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego wykonywani poleceń prowadzącego zajęcia.

5. Uczestnik jest zobowiązany odbyć instruktaż stanowiskowy bhp, zapoznać się z zasadami BHP o których poinformował go prowadzący zajęcia oraz uczestniczyć w zajęciach zgodnie z tymi zasadami.

6. W czasie zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków ani napoi.

7. Korzystanie ze sprzętu (maszyny szwalniczej) znajdującego się w pracowni możliwe jest tylko za zgodą i pod kontrolą prowadzącego zajęcia.

8. Za umyślne niszczenie sprzętów, wyposażenia pracowni uczestnik ponosi materialną odpowiedzialność.

9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do utrzymania ładu i porządku w pracowni.

10. Ubrania wierzchnie uczestnicy zostawiają w szatni.

11. W pracowni obowiązuje zakaz wyjmowania telefonów komórkowych, nagrywania 
i filmowania zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia.

12. W pracowni obowiązuje zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu oraz e-papierosów

13. Każdy zdarzenie potencjalnie wypadkowe (prawie wypadek) lub wypadek należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

3. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Do samodzielnej obsługi maszyny szwalniczej może przystąpić osoba:
· pełnoletnia,

· legitymująca się:

a. zaświadczeniem o odbytym szkoleniu i instruktażu stanowiskowym bhp

b. dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym świadectwem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy,

c. zezwoleniem bezpośredniego zwierzchnika na obsługę maszyny szwalniczej.

2. Nie wolno podejmować pracy, jeżeli ma się jakiekolwiek wątpliwości co do jej bezpiecznego

wykonania.

3. Należy zawsze zgłaszać się do swojego bezpośredniego zwierzchnika po odpowiednie i wyczerpujące wytyczne oraz wskazówki dla rozwiązania nieprzewidzianych utrudnień lub wątpliwości dotyczących bezpiecznego wykonania powierzonego zadania.

4. Do pracy na maszynach szwalniczych może przystąpić osoba wypoczęta, właściwie ubrana (bez zwisających elementów, buty lekkie, w razie potrzeby - zagrożenie odpryskującymi podczas szycia elementami - przystosowane do warunków szwalni).

4. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM OBSŁUGI MASZYNY:

Uczestnik obsługujący maszyny szwalnicze powinien:

1. Zapoznać się z zadaniami na aktualny dzień roboczy, ewentualnie przedyskutować z

prowadzącym zajęcia fachowe i bezpieczne wykonanie powierzonego zadania.

2. Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp.

3. Ubrać się w odzież roboczą tak by nie zwisały jakieś luźne części ubrania, a także by miał pozapinane wszystkie guziki ubrania roboczego.

4. Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty (pierścionki, obrączki, bransoletki).

5. Włączyć oświetlenie stanowiska pracy

6. Sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska pracy, stan narzędzi, osłon i zabezpieczeń stosowanych na danym stanowisku pracy.

7. Sprawdzić stan techniczny maszyny szwalniczej, a przede wszystkim:

· działanie instalacji oświetleniowej,

· działanie mechanizmów głowicy: tworzenia ściegu, regulacji, sterowania,

· system nawijania nici na szpuleczkę bębenka,

· prowadzenie nici ze szpulki do uszka igły,

· układ włączania i wyłączania transportera. sprawdzić prawidłowość działania mechanizmu:

· igielnicy,

· chwytacza (wahadłowego lub obrotowego).

· podciągacza nici,

· transportera,

8. skontrolować działanie zespołu regulacji:

· długości, szerokości ściegu,

· kierunku szycia,

· docisku zszywanej warstwy materiałów,

· napięcia nici.

9. Przygotować materiały podstawowe do operacji szycia.

10. Jeśli zostanie stwierdzone, iż występują jakiekolwiek usterki czy braki należy niezwłocznie zawiadomić o ich wystąpieniu prowadzącego zajęcia.

11. Upewnić się, czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożenia osób przebywających na stanowisku pracy lub w jego pobliżu.

5. ZASADNICZE CZYNNOŚCI UCZESTNIKA PODCZAS OBSŁUGI SPRZĘTU:

Uczestnik obsługujący maszynę szwalniczą powinien:
1. Prawidłowo dobierać igły i nici, według szczegółowej instrukcji obsługi maszyny, podanej przez
producenta maszyny w DTR, gdyż od ich doboru zależy między innymi:
· wiązanie nici,

· układanie się ściegu,

· szerokości ściegu.

2. Przygotować materiały podstawowe do operacji szycia.

3. Upewnić się, że uruchomienie maszyny nie stworzy żadnych zagrożeń, a jeżeli nie ma innych przeciwwskazań, rozpocząć wykonywanie powierzonego zadania.

4. Poprawnie doprowadzać nić górną o żądanym napięciu do uszka igły przez układ prowadników, podciągacz nici i regulator napięcia.

5. Ustalić i ustawić:

· nacisk stopki na warstwę zszywanych materiałów (uzależniony jest on od rodzaju materiałów i

ich grubości).

· odpowiednie napięcie nici tworzących ścieg,

· długość i kierunek ściegu za pomocą elementów sterujących (pokrętła i dźwigni),

· wystawienie transportera nad płytką ściegową,

· wyregulowanie położenia igielnicy, aby spełniała warunki współdziałania igły z chwytaczem. Regulację położenia i szerokości ściegu zygzakowego dokonywać przez nastawienie elementów sterujących maszyny na żądane położenie ściegu (lewe, symetryczne, prawe) i jego szerokość.

6. Szycie można rozpocząć:

· gdy przeznaczona do zszywania warstwa materiału jest już ułożona pod stopką, odpowiednio

dociśnięta.

· gdy podciągacz nici zajmuje górne położenie, gdyż wtedy jego oczko jest najwyżej (przy innym

ustawieniu łatwo spowodować zerwanie nici górnej, przytrzymywanej stopką).

Ważne:

a) przy włączonym wale głównym maszyny, nie należy obracać koła napędowego w przeciwnym kierunku.,

b) pociąganie za zszywane warstwy materiału może spowodować wygięcie, a w konsekwencji złamanie igły - zagraża to bezpieczeństwu szyjącego. Delikatne regulowanie przesuwu zszywanej tkaniny (poprzez lekkie pociąganie tkaniny za stopką) dozwolone jest przy szyciu bardzo cienkich materiałów by zapobiec marszczeniu się jej w obrębie szwu,

c) przy zmianie kierunku szwu, maszynę należy zatrzymać w takiej pozycji, aby igła tkwiła w zszywanej warstwie materiału, a dopiero wtedy opuścić stopkę i kontynuować szycie,

d) należy odpowiednio ograniczać prędkość szycia przy grubych i twardych materiałach, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo wygięcia lub złamania igły.

7. Aby poprawnie zakończyć szycie należy wykonać następujące czynności:

· doprowadzić podciągacz nici do jego górnego położenia,

· podnieść stopkę,

· lekko wyciągnąć zszytą warstwę materiału (do tyłu),

· odciąć nici kilka centymetrów od uszka igły.

Czynności zakazane uczestnikom:
Uczestnikowi obsługującemu maszynę szwalniczą zabrania się przede wszystkim:
1. Używania maszyny szwalniczej:
· gdy są zdjęte jej zabezpieczenia,

· przy niedostatecznym oświetleniu stanowiska roboczego.

2. Wstępu do pracowni przez osoby postronne.

3. Dokonywania napraw maszyny we własnym zakresie. Naprawy może dokonywać pracownik

odpowiednio przeszkolony, jednocześnie legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.

4. Korzystania z maszyny szwalniczej, gdy jest ona a złym stanie technicznym.

5. Nie zachowywania na swoim stanowisku czystości i porządku.

6. Tolerowania, aby na stanowisku pracy podłoga była zatarasowana, śliska.

7. Palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych na stanowisku roboczym.

Ważne:
Prowadzący zajęcia, nadzorujący obsługę maszyny szwalniczej winien zadbać o to, by we właściwych terminach (wskazanych przez producenta ) była wykonywana konserwacja maszyny, tak by była zapewniona właściwa eksploatacja maszyny.

6. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU OBSŁUGI MASZYNY:

Uczestnik, obsługujący maszynę szwalniczą powinien:

1. Wyłączyć maszynę z zasilania

2. Oczyścić maszynę oraz uporządkować całe stanowisko robocze, w tym odłożyć zszyte materiały na

ustalone miejsce.

7. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W przypadku powstania pożaru należy:

· ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,

· wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu, równocześnie

· zaalarmować straż pożarną,

· powiadomić przełożonych o pożarze,

· podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,

· przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego,

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją

ratowniczo-gaśniczą .

W przypadku zaistnienia wypadku:

· udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy

· w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską

· powiadomić przełożonych.

ZABRANIA SIĘ PRZYSTĘPOWANIA DO OBSŁUGI SPRZĘTU W ZŁYM STANIE ZDROWIA, BĄDŹ W STANIE NIETRZEŹWYM, LUB POD WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
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